MODEL : RVS-801 (8채널 RGB 신호 선택기)

1. 개 요

RVS-801은 8개의 RGB 신호를 입력받아 전면 스위치를 이용한 수동 또는 원격제어기를 통해 1개의 선택된 신호를 출력하는 8채널 RGB 신호 선택기의 역할을 수행합니다.

2. 기 능 및 구 성

대형 중앙 관제시스템의 콘솔구조에 알맞은 8입력 1출력

선택기의 확장입력을 통해 8채널 단위로 입력 증설 가능

다수의 DVR 영상신호 중 대표 모니터링 시스템에 적용

채널을 직/병렬로 확장하여 RGB Matrix로 절체 가능

수동 스위치 선택 또는 원격 선택 조정기에 의한 선택

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC86~264V / Free

b) CONSUME : Max 35W

2) RGB VIDEO INPUT

a) CONNECTOR : Dip Sub 15 Pin

b) ADDITIONAL : Mouse & Key-Board

c) CHANNEL : 9 Port(8 Channel + Extension 1 Port)

3) RGB VIDEO OUTPUT

a) SELECTION : 8 Input Per 1 Output Port

b) GAIN : 6dB

c) S/N Rate : 60dB

d) CONTROL : Manual or Remote(RVC-800)

4) PHYSICAL

a) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ +60℃

b) WEIGHT : About 3.3Kg

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)