MODEL : TPT-2000 IR (T.P.C 단거리 영상+고전력 송신기)

1. 개 요

TPT-2000 IR은 CCTV 카메라를 설치하는데 있어 고전력을 필요로 하는 적외선(IR) 램프 일체형 카메라에 사용하는 옥외 방수구조(IP-67)의 Passive Balun형 송신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

단거리(330m) 고전력 적외선 카메라의 영상+전원 전송

정전압 DC12V의 최대 30W의 충분한 전력 공급회로 내장

분리된 동축과 전원케이블 대신 UTP 케이블만으로 전송

써지 및 대지전압과 노이즈로부터 충분히 방호되는 안전성

시공이 용이하고 미려한 외관 및 고 내구성의 케이스 적용

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 8MHz / Passive Balun Coil

b) IMPEDANCE : BNC : 75ohm, T.P.C : 100ohm

c) FORMAT : AV Signal or NTSC, PAL, SECAM Free

2) POWER I/O

a) INPUT : RJ-45 to TPR-2000 VP or TPS-2000 R

b) OUTPUT : DC12V / Max 3.0A

c) PROTECTOR : Over Load or Over Current Protection

3) PHYSICAL

a) DISTANCE : Typical 1,000feet / Max 330m

b) WIRING : Direct RJ-45 Pin Connection

c) INDICATOR : Video, Power / LED Lamp Display

d) WEIGHT : About 0.8Kg

e) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ +55℃ / Rh 85%

f) DIMENSION : 150(W) x 150(H) x 90(D)