MODEL : SLH-310 (LED 조명 일체형 하우징)

1. 개 요

SLH-310은 LED 조명을 하우징의 전면에 배치하고 내부에는 스피커가 장착되어 주/야간 CCTV 감시기능과 함께 원격 방송 및 비상호출 기능까지 탑재할 수 있는 특수형 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

야간 근거리 촬영을 위한 하우징 전면부에 LED 조명 장착

넓은 내부공간으로 다양한 종류의 카메라 적용이 가능

CdS 조도 센서의 기본 장착으로 자동 조명 제어기능 내장

비상호출, 스피커, 마이크 기능을 위한 복합기능의 하우징

하우징 커버의 상단 개방형 구조를 채택하여 보수에 편리

3. 제 원

1) BODY

a) USE FOR : Out-door or CAT-EYE System

b) MATERIAL : SUS-304 / 1.0t

c) FINISH : Powder Coating / Ivory

d) WINDOW : LEXAN Poly-carbonate / 3t

e) OPTION

- 2 Way Audio Communication

- Emergency Call Button

2) LIGHTS

a) LED : LAMPS White or Infrared LED x 196ea

b) DISTANCE : About 20~40m

c) CONTROL : Built In CdS Sensor Board

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 4.4Kg (Housing Only)

b) OPERATION TEMPERATURE : -10 ~ +60℃ (F & H : Options)

c) DIMENSION : 232(W) x 156(H) x 360(D)