MODEL : TPT-1000 V (T.P.C 단거리용 단채널 송수신기)

1. 개 요

TPT-1000 V는 영상이나 음성신호를 최대 1,000 feet(330m)까지 트위스트 페어 케이블만으로 송수신이 가능하도록 제작된 무 전원의 Passive Balun형 송/수신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

동축케이블 대신 트위스트 페어 케이블(T.P.C)로 영상 전송

음성이나 제어신호의 UTP 케이블 전송 시에도 적용 가능

무 전원의 Passive 송/수신기로 Active형보다 사용이 편리

고 투자율의 Balun 코일을 적용하여 영상전송 특성이 우수

내구성이 우수한 ABS 플라스틱으로 제작하여 외관이 미려

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 8MHz

b) IMPEDANCE : BNC : 75ohm, T.P.C : 100ohm

c) FORMAT : NTSC, PAL, SECAM Free

d) CROSS TALK : 60dB

e) ATTENUATION : 0.5dB Typ

f) CMRR : 60dB

g) TERMINATION : Male BNC & Press-Fit

2) PHYSICAL

a) WEIGHT : 0.023Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10 ~ +70℃ / Rh 95%

c) SABLE TEMPERATURE : -30 ~ +70℃ / Rh 85%

d) MATERIAL : ABS Plastic

e) DIMENSION : 39(W) x 16(H) x 19(D)/Main