MODEL : SSS-015 D (레일 구동형 CCTV 이송대)

1. 개 요

SSS-015 D는 알루미늄 재질의 레일을 따라 속도가변이 가능한 활차가 설치되며, 각종 카메라 등을 장착하고 이동하면서 CCTV 카메라를 촬영할 목적으로 제작된 이송대입니다.

2. 기 능 및 구 성

CCTV 카메라의 이동촬영이 가능하도록 제작된 이송대

각종 산업현장이나 무인공장, 수배전반 등의 감시에 적합

교도소, 교화소, 소년원 등 특수목적 시설물의 감시에 적합

I형 알루미늄 재질의 레일을 적용하여 조립/철거에 편리

고정, 회전대 또는 스피드 돔 등 다양한 카메라 운용 가능

3. 제 원

1) RAIL

a) MATERIAL : Aluminium

b) CALBE LINE : Race Way Type

c) LENGTH : Max 200m

d) UNIT : 2.0m / Unit

e) END LINE : Built In Shock Absorber

f) INSTALL : Ceiling or Wall Bracket

2) CAR

a) MATERIAL : Aluminium

b) SPEED : 0.01 ~ 1MS(Option)

c) MOTOR : STEPPING or BLDC(Option)

d) LOAD WEIGHT : Max 6.5Kg

3) CONTROL

a) PROTOCOL : SYSMANIA Protocol Ver.1001

b) MONITORING : SSS-015 C