MODEL : ARU-10 (병렬형 비상호출기 전용 시스템 중앙 수신반)

1. 개 요

ARU-10은 각각의 병렬형 비상호출기(ESB-10, 11)로부터 수신된 신호를 P/C, D.V.R, 매트릭스, 방송장치 등에 송출할 목적으로 사용되는 시스템 중앙 수신반입니다.

2. 기 능 및 구 성

병렬형 비상호출 스위치를 위한 전용의 시스템 수신 장치

P/C, 알람 드라이버, 매트릭스, DVR 등과의 인터페이스 기능 수행

10 채널 단위로 최대 10,000대까지 쉽게 증설 가능

UTP 케이블 만으로 신호처리를 위한 데이터 라인 구축

기존 설치된 케이블(전화선, 삐삐선 등)을 이용해 간단히 설치

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC86 ~ 264V / Free

b) CONSUME : Max 200W

2) FEATURES

a) ESB CAPACITY : Max 10 Set / 1 Unit

b) COMMUNICATION : EIA Standard RS-485(2W)

3) SYSTEM INTERFACE

a) MAP SOFTWARE : EAV 1.0 or 3.0 / SYSMANIA

b) MATRIX INTERFACE : EMX Series / SYSMANIA

c) CONTROL K/B : OTX-1000 / SYSMANIA

d) 2'nd LOCATION : APU-1000 / SYSMANIA

e) COMBINATION Tx. : ESB-10, 11 / SYSMANIA

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 2.0Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)