MODEL : TRT-2004 (RGB 영상 원거리 송/수신기)

1. 개 요

TRT-2004/TRR-2000은 중앙 관제시스템의 마스터 모니터 RGB 영상을 4 Pair UTP 케이블 1개만으로 원격지에 전송하여 다수의 관리자에게 중요 영상신호를 송/수신하는 기능을 수행합니다.

2. 기 능 및 구 성

대형 중앙 관제 시스템의 운용에 적합한 모니터 확장 기능

부 관제실에서 중앙 관제실의 동일한 영상 모니터 가능

1개의 RGB 신호를 복합신호로 변환하여 4개소까지 전송

1개의 4 페어 UTP 케이블만으로 최대 1Km까지 전송 가능

우수한 영상품질과 노이즈 방지용 광 변환 절연회로 적용

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC86~264V / Free

b) CONSUME : Max 80W

2) VIDEO INPUT

a) SOURCE : RGB Balanced Composite

b) CONNECTOR : Dip Sub 15 Pin

c) IMPEDANCE : 75ohm

3) VIDEO OUTPUT

a) SOURCE : Balanced Composite

b) CONNECTOR : RJ-45

c) IMPEDANCE : 100ohm

d) DISTANCE : Max 1Km

4) PHYSICAL

a) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ +60℃

b) WEIGHT : About 3.5Kg

c) DIMENSION : 430(W)x44(H)x270(D)