MODEL : ASR-828 (경보신호 8채널 송/수신기)

1. 개 요

AST/R-828은 각종 센서신호의 처리에 있어 최대 8개의 접점 신호를 두 가닥의 평형케이블로 최대 2Km까지 송/수신하는 장치로 경보 시스템 구축을 위한 응용장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

두 가닥의 통신선으로 간단히 8개의 접점신호 송/수신

각종 열선/적외선/마그네트 센서류의 접점신호 전송용

기존 배선구조에서 센서의 추가설치 등 증설이 용이

RS-485 EIA 통신기법의 안정된 절연 통신회로 채택

다양한 기계경비 시스템 구축에 있어 풍부한 응용성

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC24V or DC12V

b) CURRENT : Max 300mA

c) INDICATOR : LED Lamp

2) CONTACT I/O

a)INPUT : -

b) DEVICE : Relay

c) OUTPUT : Dry Contact x 8

3) TELECOM

a) Communi. : RS-485 EIA / Simplex

b) BAUD RATE : 2,400 BPS (Another = Option)

c) PROTOCOL : SYSMANIA.EPGM Ver 1.1(See Manual)

d) INDICATOR : Rxd LED Lamp

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.15Kg

b) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)