MODEL : ARU-200 (다기능 비상호출기 전용 시스템 중앙 수신반)

1. 개 요

ARU-200은 호출기 또는 센서의 전원공급은 물론 통화기능, 송신기 호출기능 등 복합 기능이 가능하며 다양한 주변기기 (CCTV, PA 등)와 완벽한 호환성을 가지는 중앙 주장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

비상호출 스위치 및 음성 쌍방향 통화를 위한 전용의 수신장치

P/C, 알람 드라이버, 매트릭스, DVR 등과의 인터페이스 기능 수행

UTP 케이블 1 개 만으로 최대 16 채널까지 직렬접속 가능

UTP 케이블 1 개 만으로 호출기 전원 공급 및 신호처리 기능

최대 10,000개의 비상호출 스위치의 동시 운영 가능

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC86 ~ 264V / Free

b) CONSUME : Max 200W

2) FEATURES

a) ESB CAPACITY : Max 128 Set / 1 Unit

b) COMMUNICATION : EIA Standard RS-485(2W)

3) SYSTEM INTERFACE

a) MAP SOFTWARE : EAV 1.0 or 3.0 / SYSMANIA

b) MATRIX INTERFACE : EMX Series / SYSMANIA

c) CONTROL K/B : OTX-1000 / SYSMANIA

d) 2'nd LOCATION : APU-1000 / SYSMANIA

e) COMBINATION Tx. : ESB-200, 210, 220 / SYSMANIA

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.5Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 88(H) x 270(D)