MODEL : SCE-1000 PTZ (CAT EYE 회전형 카메라)

1. 개 요

SCE-1000 PTZ는 야간의 LED 조명등과 고배율 줌 일체형 컬러 카메라를 하나의 회전대에 장착하여 UTP 케이블 1개로 최대 1.8Km까지 전송이 가능한 기능형 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

동물(고양이) 얼굴형상의 이미지로 감시효과 극대화

UTP 4 페어 케이블 1개만으로도 최대 1.8Km 전송이 가능

LED 조명과 리시버 일체형으로 제작되어 설치에 초 간편

다양한 줌 일체형 카메라 장착이 가능한 스텐레스 하우징

가변속 회전대 기능으로 저속에서 고속까지 자유조절 가능

3. 제 원

1) HOUSING

a) MATERIAL : Stainless Steel / 1.0t

b) WINDOW : Lexan Poly-carbonate / 5t

2) LIGHTS

a) LED LAMPS : SWL-60 Series / G,S,R

b) DISTANCE : About 50~100m

3) P/T DRIVER

a) SPEED : 1.0° ~ 30° / Sec

b) ANGLE : Pan : 355° / Tilt : +40~-80°

c) RECEIVER : Built In / ORX-1000

d) TRANSCEIVER : Built In / TPT-6000

e) FULL POWER : DC12V / Max 60W

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : 8.5Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -20 ~ +60℃ / Rh85%

c) DIMENSION : 236(W) x 324(H) x 333(D)