MODEL : SHC-1600 U-HD (1600만 화소급 초고해상도 IP 카메라)

1. 개 요

SHC-1600 U-HD는 1600만 화소의 Progressive Scan CCD를 적용하여 광범위한 영역에서 초고해상도로 촬영이 가능하도록 제작된 IP 전송로 기반의 초고화질 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

1600만 화소의 초고화질(U-HD:Ultra-High Density) 카메라

일반 CCTV 카메라 50대를 1대로 대체할 수 있는 고해상도

무손실 영상 압축 및 전송을 위한 JPEG-2000 포맷 지원

경기장, 군, 경호, 도로, 환경감시, 해안로 등에 탁월한 성능

CCTV용이 아닌 CANON사의 35mm 전용 렌즈만 적용 가능

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 35mm Progressive Scan CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 4872(H) x 3248(V)

3) ILLUMINATION : Min 0.01Lux / F1.2

4) LENS : CANON Mount

5) VIDEO FORMAT : JPEG-2000

6) TRANSFER SPEED : 3 Full Frame / Sec

7) PROTOCOL : UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf

8) OS SYSTEM : Window XP, Win 7

9) OPERATING POWER : DC12V / Max 30W

10) WEIGHT : About 1.15Kg without Lens

11) OPERATING TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃ / Rh85%

12)DIMENSION : 74(W) x 79(H) x 120(D)