MODEL : ARU-100 (직렬형 비상호출기 전용 시스템 중앙 수신반)

1. 개 요

ARU-100은 직렬형 비상호출기로 부터 수신된 신호를 처리하기 위한 장치로서 P/C, DVR, 매트릭스, 방송장치 등에 해당 신호를 송출할 목적으로 사용되는 시스템 중앙 수신반입니다.

2. 기 능 및 구 성

직렬형 비상호출 스위치를 위한 전용의 시스템 수신 장치

P/C, 알람 드라이버, 매트릭스, DVR 등과의 인터페이스 기능 수행

UTP 케이블 1 개 만으로 최대 32 채널까지 직렬접속 가능

UTP 케이블 1 개 만으로 호출기 전원공급 및 신호처리 기능

최대 10,000개의 비상호출 스위치의 동시 운영 가능

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC86 ~ 264V / Free

b) CONSUME : Max 200W

2) FEATURES

a) ESB CAPACITY : Max 256 Set / 1 Unit

b) COMMUNICATION : EIA Standard RS-485(2W)

3) SYSTEM INTERFACE

a) MAP SOFTWARE : EAV 1.0 or 3.0 / SYSMANIA

b) MATRIX INTERFACE : EMX Series / SYSMANIA

c) CONTROL K/B : OTX-1000 / SYSMANIA

d) 2'nd LOCATION : APU-1000 / SYSMANIA

e) COMBINATION Tx. : ESB-100, 110, 120 / SYSMANIA

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 2.0Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)