MODEL : SSS-009 D (고속주행 차량용 CCTV 회전대)

1. 개 요

SSS-009 D는 일반 승용차의 캐리어에 쉽게 탈/착이 가능한 구조를 채택하여 경호업무 또는 원격지 잠복근무, 주정차 감시 등 에 사용하는 특수목적용 카메라 회전대입니다.

2. 기 능 및 구 성

주행 시 바람의 저항을 최소화 하는 구조를 채택한 회전대

최고 200Km/h의 속도로 주행해도 안정된 카메라 작동보장

주/ 야간 촬영을 위한 100m 장거리 투광용 램프 기본장착

수평 축의 ENDLESS 케이블링으로 수평 360도 전방위 촬영

경호 업무나 잠복근무, 주정차 감시 등에 최적의 카메라

3. 제 원

1) DRIVER

a) CAMERA : Free / Only DC12V Power

b) LENS : Free / Fixed or Motorized Zoom

c) MATERIAL : Aluminium & Stainless-steel

d) CABLE : Endless Coupling Connection

e) PAN / TILT : Pan : 360° Endless, Tilt : ±30°

f) SPEED : 0.1 ~ 45° / sec

g) LIGHT : LED Unit x 4 / 100m

2) CARRIER

a) MATERIAL : Aluminium Frame

b) INSTALL : Assembling Type

c) LOAD WEIGHT : Max 45Kg

3) CONTROL

a) PROTOCOL : SYSMANIA Protocol Ver.1002

b) MONITORING : SSS-009 C