MODEL : RVD-204 (RGB 신호 분배기)

1. 개 요

RVD-204은 RGB 신호를 입력받아 2개의 동일한 출력으로 분배하며 이러한 회로가 4채널이 탑재된 19인치 1U 구조의 분배기로 써 한 개의 콘솔에 탑재된 DVR 4개의 영상신호를 분배합니다.

2. 기 능 및 구 성

대형 중앙 관제시스템의 콘솔 구조에 알맞은 2분배 4채널

DVR의 출력을 2분배하여 다양한 모니터링 시스템에 적용

고성능 집적회로를 적용하여 선명한 RGB 분배영상 제공

19인치형 표준 랙 구조로 시스템 통합설치에 편리한 구조

Micro Strip PCB 설계기술을 적용하여 높은 S/N비 구현

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC86~264V / Free

b) CONSUME : Max 15W

2) RGB VIDEO INPUT

a) CONNECTOR : Dip Sub 15 Pin

b) IMPEDANCE : 75ohm Standard

c) CHANNEL : 4 Port

3) RGB VIDEO OUTPUT

a) DISTRIBUTION : 2 Output Per 1 Port

b) GAIN : 6dB

c) S/N Rate : 60dB

d) CROSS TALK : 70dB

4) PHYSICAL

a) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ +60℃

b) WEIGHT : About 2.3Kg

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)