MODEL : SDA-180 (P/T 회전대 고정 홀 어댑터)

1. 개 요

SDA-180은 회전대를 운영하는데 있어 고장이나 교체 시 새롭게 적용할 회전대의 고정 홀이 기존 설치된 제품과 서로 틀릴 경우 사용하는 회전대 전용 고정 홀 어댑터입니다.

2. 기 능 및 구 성

옥외 회전대의 고정 홀 치수가 상이한 제품의 호환용 어댑터

최대 사방 142mm의 고정 홀을 110mm 고정 홀로 변경가능

시중 출시되는 다양한 제조사의 회전대 교체 악세서리로 사용

내구성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER)도장 처리

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel Plate & Pipe

2) THICKNESS : 3.0t(Plate) / 1.5t(Pipe)

3) CENTER PIPE : Thru For Cable / 100Φ or Option

4) FINISH : Powder Coating / Ivory(Option)

5) ATTACH PLATE : 180mm Square

6) HOLE SIZE : Max 142mm Square ~ Min 110mm Square

7) FIXED HOLE : M12 Thru Hole x 4 ea

8) P/T MODEL : 142 x 142, 130 x 130, 110 x 110mm

9) LOAD WEIGHT : About 50Kg

10) OWN WEIGHT : About 2.2Kg

11) COUPLER : For Isolation / Option

12) DIMENSION : 180(W) x 180(H) x 100(D)