MODEL : ORX-1000 N (염가형 PTZ 원격제어 수신기)

1. 개 요

ORX-1000 N은 운용자로부터 먼 거리에 카메라가 설치되었거나, 다량의 CCTV CAMERA 를 운용하고자 할 때 간단한 통신회선을 구성하여 저렴한 비용으로 CAMERA에 부여된 회전기능과 ZOOM LENS를 조작하는 것은 물론, 조명등과 WIPER나 PUMP 등의 각종 부가장치를 제어할 목적으로 사용되는 원격 데이터 수신 장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

1,000 채널의 CAMERA 호출번호 설정 가능(No. 000~999)

설치 및 유지보수에 유리한 소형/방수형 케이스 적용(IP-67)

RS-485 EIA 국제통신규격에 충실한 DAISY CHAIN 방식

OTX-1000에 의한 간단한 자체 테스트 기능

2중 Protocol 지원 : Sysmania & Pelco D

3. 제 원

1) POWER INPUT

a) Voltage AC110/220V(±10%) 50/60Hz

b) Working Volt DC12V & DC5V/mAX.5W

2) DATA INPUT

a) Format EIA RS-485 Daisy Chain

b) Baud Rate 2400 bps or Option

c) Impedance HiZ : 12㏀↑ , END : 600

3) CALL NO SETTING

a) Address No. 000 ~ 999

b) Switch Type Ten Decimal Rotary Switch

4) TESTING SYSTEM

a) Connection 6 Pin Modular x 1Line(Test)

b) Check Tool OTX-1000

c) Data Change Auto Inserting Change

5) PHYSICAL FEATURES

a) Dimension 190(W) x 290(H) x 140(D)

b) Weight About 3.5Kg

c) Operation Temp. -10℃~+55℃