MODEL : SIP-606 (스텐레스 스틸 I 형 폴)

1. 개 요

SIP-606 은 노출된 개활지나 담장 밖 등 외곽 감시를 위한 CCTV 카메라를 설치할 때 사용하는 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸을 소재로 한 기둥형 폴입니다.

2. 기 능 및 구 성

일반적으로 널리 사용되는 스텐레스 스틸 재질의 "I"형 폴

설치 높이와 파이프의 인치 수를 비례시킨 상용화 제품

고정형 또는 회전형 카메라 설치를 위한 다양한 상부처리

고공 폴일 경우 작업에 용이한 발판과 안전작업대 적용

미려하고 정밀한 점검구 제작과 케이블 인입구 가공

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel SUS-304 / Hair Line

2) POLE PIPE : 6" / 3.0t

3) HEIGHT : 6.0m ±1%

4) STEPLADDER :  Yes / 40cm

5) TOP PLATE : 100~ 180 Square mm / Anyother=Option

6) CABLE HOLE : Yes / 80Cm

7) BOTTOM PLATE : 350 Sq/mm

8) ANCHOR HOLE : 300 Sq/mm

9) ANCHOR HOLE : 35Φ x 4