MODEL : AIU-320 (32채널 접점신호 입력 시스템)

1. 개 요

AIU-320, AOU-320은 32채널 접점신호 입/출력 장치로 비상호출 시스템, CCTV, PA 등 다양한 산업용 기기와 응용하여 시스템을 구축할 수 있습니다.

2. 기 능 및 구 성

각 채널별 풍부한 입/출력신호 접점의 수용 가능

각종 산업용 자동화 기기와 완벽한 인터페이스

국제 표준 규격 RS-422, 485의 통신방식 채용

최대 32 Point 디지털 접점 처리 기능(DI/DO)

비상호출 시스템을 CCTV와 연동 시 접점신호 입/출력 기능

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC220, 230V / 50~60Hz

b) CONSUME : Max 45W

2) DATA INPUT

a) FORMAT : EIA RS-422 Full Duplex(4W)

b) BAUD RATE : 2,400 BPS

3) DATA OUTPUT

a) FORMAT : EIA RS-422 Full Duplex(4W)

b) BAUD RATE : 2,400 BPS

4) CONTACT OUTPUT

a) CONTACT : Open Collector

b) CURRENT : Max 500mA

c) CHANNEL : 32 Port

5) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)