MODEL : SSS-069 D (투광기 일체형 CCTV 하우징)

1. 개 요

SSS-069 D는 발전소나 소각장의 집진기 내에 집진된 분진의 농축정도를 영상으로 확인할 목적으로 사용하는 집진시설 전용의 고기능 투광기능을 갖춘 카메라 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

고열, 고밀도 분진 지역에서의 CCTV 촬영을 위한 하우징

발전소나 소각장의 연도에 시설된 집진기 내부촬영 용도

6개의 투광등을 이용하여 피사체의 음영을 확실하게 구분

줌 및 회전기능을 이용하여 미세각도의 카메라 조절기능

전면부의 분진흡착 방지 및 카메라 냉각을 위한 공냉 구조

3. 제 원

1) CAMERA

a) MODEL : Free / Only DC12V Power

b) LENS : Free / Fixed or Motorized Zoom

2) PTZ

a) PAN / TILT : ±20°(Option)

b) P/T SPEED : 0.1 ~ 20° / sec(Option)

c) ZOOM : DC ±12V

3) LIGHT

a) MATERIAL : LED / White x 6 Unit

b) DISTANCE : 30 ~ 150m / Full Turn On

4) AIR

a) PRESSURE : Max 7at ≒ 7Kgf/cm² ≒ 90psi

b) ATOMIZING : Micro Nozzle 36h / Window

c) INLET : 1/2" Cock

5) CONTROL

a) PROTOCOL : SYSMANIA Protocol Ver.1003

b) MONITORING : SSS-069 C