08. 비상벨설비 공사

일반사항

	인천경찰청 인천영종경찰서 신축사업

		비상벨설비 공사

적용범위

본 시방서는 인천영종경찰서 현장 내에 설치되는 비상벨 설비에 대한 시방서로서 자재공급 및 설비의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

공사범위

본 시방서는 현장 내에 설치되는 비상벨설비 및 부속되는 제반 시설의 조사, 계획, 제작, 시험을 시행하고, 납품장비의 제기능 발휘와 운영에 있어 당연히 필요하며 부수되어야 한다고 인정되는 전체 세부사항에 대하여 수급자는 감독관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

적용 규준

특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않는 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

본 시방서는 설치 전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 설비의 경우에는 해당 조항만을 적용한다.

본 시스템은 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 설치하여야 한다.

전기통신법 / 정보통신법

전기공사업법 / 소방설비 공사업법

전기사업법 / 건축법

전기설비 기술 기준령

내선규정

기타 감시장비 제작에 관하여 일반적으로 적용되는 기술적 규정이나 기준(JIS,UL규정등)

본 설비에 대한 설계도서가 관계법령과 상이한 경우는 관계법령에 따라 설치하여야 하며 설치 기간 중 관계법령이 제정된 경우에는 개정되는 법령에 따라 설계 변경할 수 있다.

현장대리인

수급자는 설치현장에 현장대리인 자격기준에  명시된 국가기술자격을 소지한 사람(인정기술자)을 현장대리인으로 선정하여 관리시켜야 한다.

수급자는 감독원 요청이 있을 경우에 현장대리인을 교체하여야 한다.

현장대리인은 시스템 설치전에 이력서 및 기술자격관련 사항을 감독원에게 제출하여야 한다.

공정계획

수급자는 시스템 설치 착공시 착공계 및  예정 공정표등을 감독원에게 제출하고 납품설치에 차질이 없도록 하여야 한다.

시스템 설치의 진도관리 및 조정

감독원의 수급자가 제출한 예정공정표에서  필요한 때에는 구간별, 공정별, 설치순서와 일정을 조정할 수 있다.

감독원은 수급자로부터 작업 내용을 구두 또는 서면으로 받아 그 내용을 검토, 확인할 수 있다.

안전관리

설치계획에 영향을 미치는 사고나 인체의 손상 또는 제3자의 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 또한 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.

시스템 설치 시 계약자의 잘못으로 기타  구조물과 인신의 손상을 주었을 때에는 수급자가 법이 정하는 바에 따라 책임을 져야 한다.

수급자는 설치에 필요한 안전수칙을 이행토록 주지시켜야하고, 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

작업시간

시스템설치 시 현장 여건에 따라 작업시간의  연장 또는 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업할 경우에는 사전에 감독원에게  통보하여야 한다.

현장 여건에 따라 작업 시간의 연장, 단축 또는 야간작업을 감독원이 요청시 그 지시에 따라야 한다.

설치 및 정리

수급자는 시스템 설치 완료시 감독원의 지시에 따라 가설물들을 제거하고, 청소 및 정리 정돈을 하여야 한다.

특기 사항

IP 비상벨 (IP EMERGENCY CALL BUTTON)

기능

본 기기는 위급상황 발생 시 관리센터에 해당 위치를 표시하고 양방향 음성 통화와 내장된 2M Pixel 카메라를 통해 현장 상황을 확인 후 대응할 수 있도록 도와주는 비상호출 장치이다.

특성

IP기반의 기기로 Ethernet 통신기반에서 활용

PoE 방식을 이용하여 쉽고 간단하게 설치

양방향 음성 통화로 현장 상황을 즉시 대응

호출 위치를 확인시켜주는 경광등 및 경보음 기능 내장

2M Pixel 카메라를 탑재하여 현장상황 실시간 모니터링 가능

최대 256개를 초과하여 비상호출기의 동시운영 가능

4ch 외부기기 제어 입출력 내장

접점스위치를 활용하여 다른 장비와 동시운용 가능

지하주차장, 공용화장실, 산책로, 공원 등에 적용

크기 : 180파이 원반형

비상벨 (EMERGENCY CALL BUTTON)

기능

본 기기는 IP 비상벨의 주변장치 제어기능을 이용하여 접점신호를 발생시켜 추가적인 비상벨 스위치를 적용할 수 있는 장치이다.

특성

IP 비상벨의 접점기능과 연동

단말기 작동 시 연결된 비상벨 동작 ON

연결된 비상벨의 알람발생 및 경광등 기능

POE 허브(POE Switch hub)

기능

본 기기는 IP 비상벨을 서버와 연결하기 위한 장치로 IP 비상벨의 전원공급을 위한 전원공급과 Ethernet 통신을 하기위한 네트워크 장치이다.

특성

사용전압     : AC220V

포트 : 16포트 PoE 지원

전송케이블   : UTP Cat.5, 5e, 6

사용 환경 : 0 ~ 40℃, 20 ~ 80%

외형치수 : 19" Rack 1U

MAP S/W

기능

본 소프트웨어는 비상벨 설치장소의 경보상태 발현 및 해당 장비의 작동과조치내용을 기록/저장할 수 있는 전용의 소프트웨어로 지도/건물 맵에 위치가 표시되는  WINDOW 기반의 프로그램이다.

특성

통신방식 : Ethernet 방식

비상벨 활성화에 따른 설치위치가 지도/건물 맵에 표시

비상벨 활성화에 따른 위치 문자정보 및 알람 기능 제공

특정 비상벨 영상 화면표시기능 제공

음성통화 및 음성 일시중단기능 제공

동시 다발 비상벨 활성화시에도 조치 가능한 기능 제공

활성화된 비상벨과 통화하며 상황 및 조치내용 기록/저장 기능제공

비상벨 추가/수정/삭제 기능 및 위치 조정/이동 기능 제공

지도/건물 맵 상의 비상벨 위치의 이름을 지정하고 표시하는 기능

비상벨 동작/운용 이력저장기능 제공

화재, 방범, 응급의료 체계와 연동 가능한 기능 제공

비인가자 접근통제를 위한 조회자/관리자 제어기능 제공

단말기 동작 및 네트워크 상태 실시간 모니터링 기능 제공

MAP Server

기능

Intel Core i5 이상의 C.P.U 가 탑재된 컴퓨터이며 WINDOW 7 이상을 운영체계로 한다. 500GB 이상의 HDD 가 내장되어 장비 수명이 다할 때 까지 경보시스템에 대한 기록이 관리될 수 있어야 한다.

특성

본 P/C는 반입일 기준으로 최상의 사용기간을 보증하기 위해 최신의 제품으로 변경되어도 무방하다. 단, 사전에 감독관의 승인 하에 적용한다.

MONITOR (22")

장치의 개요

본 기기는 비상벨 설치장소의 경보상태 발현 및 해당 장비의 작동과 조작여부의 감시 상황을 표출하여 사용자에게 보여 주워야 한다.

기술적 제원 및 특징

크기(인치)  : 22"

상기제품 동등 사양 이상

마이크 & 스피커

기능

본 기기는 비상벨과의 음성통화를 하기위해 MAP Server와 연결되는 마이크, 스피커 장치이다. 환경에 맞게 음량조절이 가능하여야 한다.