MODEL : ESU-110 T (이더넷 미디어 컨버터)

1. 개 요

ESU-110 T 는 2-Wire의 구리케이블을 전송로로 이용하여 10/100 BaseT 이더넷 신호를 전송할 수 있는 소형의 이더넷 미디어 변환기로써 기존의 시설된 케이블을 사용하면서 오래된 아날로그 장비의 교체나 새로운 IP장치를 설치할 때 사용되는 컨버터입니다.

2. 기 능 및 구 성

최대 1000m 까지 10/100 Base T Full Duplex 신호 전송

ㅎ산개의 마스터 컨버터에 복수의 슬레이브 컨버터 연결이 가능

낮은 소비전력은 물론, 고성능의 에러보정 코딩기술 적용

과전압 보호회로 내장

플러그 앤 플레이 방식의 간편한 구성

3. 제 원

1) POWER

a) Available Voltage Range : 12VDC

2) TRANSMISSION / RATE

a) Power Consumption : < 1.5W

b) Standard Compliance : IEEE1901,IEEE802.3

c) Up down agreement : CSMA/CA

d) Physical Speed : 240Mbps

e) Encryption Way : 128-bit AES Encryption

3) RELIABILITY

a) MTBF : >30000 hours

4) PRODUCT PHYSICAL CHARACTERISTIC

a) Dimensions(W x H x D) : 84mm x 24 mm x 108mm

b) Material : Aluminum

c) Net Weight : 120g/PC

5) OPERATING ENVIRONMENT

a) Working Temperature : -45℃ ~ 85℃

b) Storage Temperature : -55℃ ~ 125℃

c) Working Humidity : 10% ~ 90%

d) Storage Humidity : 20% ~ 85%