MODEL : DSI-200 (포토 커플러 방식의 제어 신호 노이즈 제거기)

1. 개 요

DSI-200은 CCTV 시스템의 제어신호 오작동 시 노이즈를 제거 하는 장치로서 입/출력의 제어신호의 그라운드를 포토커플러 방식으로 분리시켜 절연이 되게 하여주는 기기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 제어신호 입/출력간 절연기능을 부여한 노이즈 제거기

2) 광대역의 통신주파수 처리 특성과 장거리 통신 능력

3) 1:2 제어신호 분배기 대용으로 사용 가능

4) 국제 표준의 EIA RS-485 통신신호

5) 컴팩트한 사이즈로 각종 장치내에 탑재 용이

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : ADC12~24V / Max 30mA

b) CIRCUIT VOLTAGE : 5mm Pitch Push Lock Type

2) DATA I/O

a) INPUT CHANNEL : 1 Channel

b) SIGNAL FORM : EIA RS-485

c) OUTPUT CHANNEL : 2 Channel

d) CONNECTOR : Dual 5mm Pitch Push Lock Type

3) CONDITION CHECK

a) DEVICE TYPE : Photo-Coupler

b) CROSS TALK : -70dB Above

4) PHYSICAL

a) WEIGHT About 0.21Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)