MODEL : VDA-102 (1채널 1:2 영상신호 분배기)

1. 개 요

VDA-102는 CCTV전용 영상신호 1:2 분배기로서 6dB 증폭비디오 전용 반도체를 적용하여 고품질 영상 전송 및 -70dB 이상의 높은 S/N비를 갖춘 비디오 분배 증폭기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 카메라 등 영상분배 기능이 필요 시 사용

2) 고정된 6dB의 증폭율로 안정된 1:2 영상분배기능 제공

3) SAG제거 및 -70dB 이상의 높은 S/N비를 제공

4) 영상신호 이상유무에 대한 확인기능 내장

5) 컴팩트한 사이즈로 간편하게 설치 가능

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC/DC 2~24V / Max 30mA

b) CONNECTION 5mm Pitch Push Lock Type

2) VIDEO I/O

a) INPUT CHANNEL : 1 Channel

b) SIGNAL FORM : 1 Vpp Composite NTSC or PAL

c) LOAD IMPEDANCE : 75ohm

d) OUTPUT CHANNEL : 2 Video Output

e) GAIN : Fixed 6dB

f) S/N RATIO : -70dB

g) DETECTOR : Sync Detection Circuit

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.1Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : 20℃ ~ +60℃

c) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)