MODEL : SBB-150 (옥상 난간용 브래킷)

1. 개 요

SBB-150은 초고층 빌딩의 난간, 공사현장의 외벽, 일반 건물의 옥상 등에 CCTV 카메라를 시설할 때 추락사고로부터 시공자의 안전을 위해 사용하는 난간용 회전형 브래킷입니다.

2. 기 능 및 구 성

옥상이나 난간 등에서 CCTV 카메라의 설치를 위한 브래킷

CCTV 시공자 또는 유지보수 시 관리자의 안전을 위해 사용

고정볼트 해체만으로 브래킷을 회전시켜 간편하게 후속작업

내구성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER)도장 처리

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel Plate & 2" Pipe (Option)

2) THICKNESS : 3.0t(Plate) / 1.5t(Pipe)

3) CENTER PIPE : Thru For Cable / 50Φ or Option

4) FINISH : Powder Coating / Ivory Color (Option)

5) ATTACH PLATE : 100 x 180mm, 200 x 180mm / Dual

6) HOLE SIZE : M 8 Thru Hole x 4 ea

7) TURN HANDLE : 10mm Nut Hole x 1

8) PIPE LENGTH : 1.5m or Option

9) LOAD WEIGHT : About 10Kg

10) OWN WEIGHT : About 2.5Kg

11) COUPLER : For Ground Looping Isolation / Option

12) DIMENSION : 200(W) x 250(H) x 23(D) / Option(L)