MODEL : SCB-500 (회전대용 천장형 브래킷)

1. 개 요

SCB-500은 회전형 카메라를 시공하는데 있어 다양한 PAN/TILT 회전대에 맞도록 제작된 중부하 회전대용 천장형 브래킷입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 시중의 다양한 PAN/TILT 회전대에 맞도록 가공된 고정 홀

2) 15Kg급 미만의 경부하 및 15Kg급 이상의 중부하 브래킷

3) 내구성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

4) 부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER)도장 처리

5) 취부에 있어 벽면 또는 기둥면 부착이 가능한 고정방식

3. 제 원

MATERIAL : Stainless Steel Plate / Pipe STS-304

THICKNESS : 3.0t(Plate) / 2.0t(Pipe)

FINISH : Powder Coating

COLOR : Ivory (Or Option)

ATTACH PLATE : 180mm Square

P/T DRIVER HOLE : 130~142mm Sq / 10Φ x 4

LOAD WEIGHT : About 50Kg

OWN WEIGHT : About 8Kg

FIXED SCREW : Set Anchor 1/2" x 4

ANCHOR HOLE : 13Φ x 4

PIPE DIAMETER : 69.5Φ

DIMENSION(L) : 730mm ~ 1,030mm(L)