MODEL : VLA-8000 (x8배 동축 라인 증폭기)

1. 개 요

VLA-8000은 동축케이블을 이용한 CCTV영상 신호를 증폭시 켜 표준 전송거리보다 8배 이상의 영상신호 전송이 가능하도록 해주는 동축라인 증폭기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 최소 3배 이상의 장거리 영상신호 증폭 및 화질 개선용 장치

2) 0-35dB의 이득조절(Auto Gain Amp)을 통한 전송거리 조절기능

3) 컬러신호 대역조절(Auto F.EQ Amp)을 통한 선명도 조절 기능

4) AC/DC 2V~24V의 다양한 카메라 어댑터와 같이 사용

5) 일반 증폭기에는 없는 주파수 품질개선 기능(Compensator)

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC/DC 12~24V / Max 30mA

b) CONNECTION : 5mm Pitch Push Lock Type

2) VIDEO I/O

a) FORMAT : NTSC. PAL, SECOM Free

b) IMPEDANCE : 75ohm / 1Vpp

c) BAND WIDTH : 550MHz

d) AMP GAIN : Auto

e) FREQ. EQ : Auto

f) INDICATOR : LED On(Green)

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.1Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : 20℃ ~ +60℃

c) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)