MODEL : TDI-1000 (3:4 데이터 신호 부스터 & 인터페이스)

1. 개 요

TDI-1000은 컨트롤러(Tx) 또는 D.V.R을 통해 전송된 RS-232, RS-485 제어신호를 합성하여 장거리 신호 전송에 적합한 RS-485 신호로 변환, 입력 우선순위에 의거 송출하는 장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 국제 표준의 EIA RS-485, RS-232 통신 신호 전용 장치

2) 제어신호 4채널 분배 및 3채널 우선순위 통합 기능

3) 광대역의 통신 주파수 처리 특성과 장거리 통신(최대 5Km)

4) 무극성 전원 시스템으로 AC/DC를 겸용하여 사용이 가능

5) 각 회선의 Line Surge 전압에 대한 방호회로 내장

3. 제 원

1) POWER VOLTAGE AC/DC12V(±30%) 50/60Hz

2) DATA INPUT

a) FORMAT : EIA RS-232 x 1 Ch & RS-485 x 2 Ch

b) BAND WIDTH : DC~1 MHz

c) IMPEDANCE : HI -Z

d) Min. VOLTAGE : ±800mV / ±200mV

3) DATA OUTPUT

a) FORMAT : EIA RS-485, 4 Line Out

b) LOAD Z. : Max 50Ω / Channel

c) DRIVER VOLTAGE : Max±6V / Channel

d) SHIELD Z. : 100Ω

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 150(W) x 105(H) x 25(D)