MODEL : DPC-1000 (1:1 프로토콜 컨버터)

1. 개 요

DPC-1000은 CCTV 시스템 통합에 있어 각종 다양하게 사용되어지는 통신 프로토콜을 제품과 제품간 호환이 될 수 있도록 처리해주는 1 채널 프로토콜 변환기기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) CCTV 시스템 통합용 제어신호 변환장치

2) 산업용 마이컴 PIC기반의 안정된 신호 변환기

3) 사용자가 지정하는 각 사의 데이터를 주문형으로 제작 공급

4) 다양한 회사의 각종 스피드 돔 카메라 통합에 최적의 장치

3. 제 원

1) POWER VOLTAGE : AC220V / 60Hz

2) DATA INPUT

a) INPUT CHANNEL : 1 Channel

b) FORMAT : Standard EIA RS-422 Simplex

c) PROTOCOL : SYSMANIA or Option

3) DATA OUTPUT

a) OUTPUT CHANNEL : 1 Channel

b) FORMAT : Standard EIA RS-485 Simplex

c) PROTOCAOL : OPTION

4)PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.8Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 110(W) x 44(H) x 180(D)