MODEL : SGP-2400 (정주식 용융아연도금 폴)

1. 개 요

SIP-2400 은 고속도로, 도심, 철도, 항만, 해안가, 군부대 등에서 많이 사용하며 CCTV 카메라의 고공촬영을 위한 다단 "I"형 철재 폴로써 용융아연도금으로 피복을 마감합니다.

2. 기 능 및 구 성

18, 24미터급 철재 CCTV용 폴로써 ITS용으로 널리 사용

내후성과 방청특성이 우수한 용융아연도금 피복으로 마감

작업자 안전대, 사다리, 시스템 함체 등 다양한 악세서리

안테나, 레이다 등 다양한 사용목적에 맞도록 변형 가능

설치 현장의 여건에 맞는 다양한 높이로 주문제작이 가능

3. 제 원

1) MATERIAL : Steel Plate & Pipe

2) FINISH : Hot Dip Galvanizing

3) HEAD TOP : Camera Table & Safe Guard

4) STEPLADDER : Bolt or Ladder Type / Option

5) CABINET : 19 Inch 20U / Order Made

6) HEIGHT : Full : 18m / Piece : 6m

7) ANCHOR : 1.2m Height / Order Made

8) LIGHTNING : Lightning Pod / Option

9) DIMENSION : 650(Φ)x24,000(H)/4 Pcs