MODEL : PCU-800 (AC220V 전용 8채널 전원 제어기)

1. 개 요

PCU-800은 CCTV 시스템의 AC220V 전원 공급용으로 전체 시스템의 순간 기동 전력에 의한 장비 손상을 극소화 할 목적으로 제작된 고급형 8채널 전원 제어기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) AC 2KVA급 8채널 순차 점등 전원 제어로 장비손상 극소화

2) AC220V 전용 콘센트를 적용하여 사용에 편리한 구조

3) 10A급 릴레이에 의한 안정된 출력회로 설계

4) 대용량 시스템에도 적용 가능한 최대 10A 전류출력

5) 각 채널의 상태 확인이 용이한 LED Lamp 채용

3. 제 원

1) POWER INPUT

a) VOLTAGE : AC220V / 50~60Hz

b) LOAD CURRENT : Max Total 10A Limit

c) LOAD POWER : Max Total 2.2KVA Limit

d) LOCAL CONSUME : Max 5W

2) POWER OUTPUT

a) OUTLET : AC Consent(For Korea)

b) CHANNEL : 8 CH

c) CURRENT/CH : Max 5A(Peak 10A)

3) CONTROL

a) SOURCE : 8 Tact Switch of Front

b) SEQUENCE ON : Last State Memory/0.5 Sec

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)