MODEL : SSB-100 (보일러 감시 회전형 브래킷)

1. 개 요

SSB-100은 보일러 감시 설비에 있어 확인창을 통해 촬영 중인 CCTV 카메라의 청소나 고장수리를 위해 고열창으로부터 하우징을 회전시킬 목적으로 사용하는 슬라이드 구조의 브래킷입니다.

2. 기 능 및 구 성

열 발생원으로부터 하우징을 회전시키는 슬라이딩 구조

착화 확인창과 밀결합되어 청소가 힘든 구조의 해소방법

수직 및 수평위치 보정을 위한 각도조절과 각도확인 기능

진동이 심한 중량형 기계설비에 설치해도 안정된 작동성능

내구성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel Plate & Pipe

2) THICKNESS : 3.0t(Plate) / 1.5t(Pipe)

3) CENTER PIPE : 3 Inch Pipe or Option

4) FINISH : Hair Line or Powder Coating(Ivory=Option)

5) ATTACH PLATE : 180mm Square

6) HOLE SIZE : Use For "SMZ Series"

7) FIXED HANDLE : M10 Nut Welding x 2 ea

8) POLE LENGTH : 700~1,300mm (Option)

9) BOTTOM PLATE : 300 x 300mm or Option

10) LOAD WEIGHT : About 50Kg

11) OWN WEIGHT : About 12.5Kg

12) DIMENSION : 95(Φ) x 1200(H)