MODEL : SDC-40 (일반형 돔 카메라)

1. 개 요

SDC-40은 고성능 Sony CCD를 탑재한 돔 카메라로 야간에도 선명한 영상을 구현한 돔 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

고감도 Sony Super HAD CCD로 주/야 선명한 영상 화질

Day & Night 기능으로 주간 및 야간감시에도 탁월한 성능

컬러 수평해상도 600TV Line 이상의 고해상도

금속 케이스를 적용하여 외부 충격으로부터 내부회로 보호

현관, 매장, 승강기 등 주변환경에 어울리는 미려한 디자인

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 1/3" Sony Super HAD CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 768(H) x 494(V)

3) VIDEO FORMAT : NTSC (PAL=Option)

4) S/N RATIO : 52dB(AGC Off)

5) RESOLUTION : 600 TV Line

6) ILLUMINATION : 0.002Lux / F1.2 at 40 IRE

7) LENS : 3.6mm Fixed(2.8mm Lens : Option)

8) POWER : DC12V / Max 2W

9) TERMINATION : Male BNC & DC Jack

10) WEIGHT : 0.26Kg

11) OPERATION TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃

12) DIMENSION : 118Φ(W) x 74mm(H)