MODEL : SBC-41 W (일반형 박스 카메라)

1. 개 요

SBC-41 W 은 고성능 Sony CCD가 탑재된 주차장 및 외곽 감시환경에 적합한 컬러 박스 카메라입니다. 특히 WDR 기능으로 역광에서도 선명한 영상을 구현합니다.

2. 기 능 및 구 성

41만 화소, 1/3" Sony Super HAD Color CCD 적용

컬러 수평해상도 600TV Line 이상의 고해상도

고감도 Sony CCD를 적용하여 자연색에 가까운 색상 구현

Day & Night 기능으로 주간 및 야간감시에도 탁월한 성능

WDR(Wide Dynamic Range) 기능을 통한 강력한 역광 보정

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 1/3" Sony Interline Transfer CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 768(H) x 494(V)

3) VIDEO FORMAT : NTSC (PAL=Option)

4) S/N RATIO : 52dB(AGC Off)

5) RESOLUTION : 600 TV Line

6) ILLUMINATION : 0.00002Lux / F1.2

7) BACK LIGHT : WDR, BLC(On/Off)

8) POWER : DC12V / Max 2W

9) TERMINATION : Male BNC & Press-Fit

10) WEIGHT : 0.36Kg

11) OPERATION TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃ / Max 90% Rh

12) DIMENSION : 57mm(W) x 58mm(H) x 122mm(D)