MODEL : SIC-724 W (일반형 적외선 카메라)

1. 개 요

SIC-724 W 는 주/야간은 물론 빛이 없는 환경에서도 IR LED를 탑재하여 영상감시가 가능하도록 제작된 공장외곽,물류창고 등에 적합한 방수형 IR 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

적외선 조명을 내장하여 빛이 없는 환경에서도 감시 가능

감시 영역에 따라 조절이 가능한 Vari-focal 렌즈 적용

Wide Dynamic Range 기능으로 강력한 역광 보정 기능

메탈 하우징으로써, 외부 충격으로부터 내부회로 보호

태양, 전등의 직사광선으로부터 보호하기 위한 선 쉴드 장착

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 1/3" Sony Super HAD CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 720(H) x 540(V)

3) VIDEO FORMAT : NTSC (PAL=Option)

4) RESOLUTION : 560 TV Line

5) ILLUMINATION : 0.00Lux(IR LED On)

6) LENS : 6~50mm / Vari-focal

7) IR LEDS : 70pcs(850nm) / at 60m

8) POWER : DC12V / Max 12W

9) TERMINATION : Male BNC & DC Jack

10) HOUSING : Aluminum Housing

11) OPERATION TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃

12) DIMENSION : 110Φ(W) x 204mm(D)