MODEL : SSS-046 S (경호 / 휴대용 CCTV 시스템)

1. 개 요

SSS-046 S는 수송과 이동에 편리한 하드-케이스 내에 카메라 와 녹화장치를 비롯한 각종 시설용 악세서리를 일체형으로 수납하여 경호나 휴대를 위한 목적으로 사용합니다.

2. 기 능 및 구 성

고정형, 은폐형, 스피드 돔 회전형 등 다양한 카메라 적용

기 시설된 CCTV와 연동을 위한 전용의 송신기(x2) 구비

신속하고도 편리한 설치를 위한 각종 설치용 악세서리

최첨단 T.P.C QUADRA 전송기법으로 최소의 배선설치 효과

튼튼하고 컴팩트 하면서 항공기 배송에도 편리한 수납함체

3. 제 원

1) CAMERAS

a) KINDS 1 : Fixed Bullet Type x 3

b) KINDS 2 : IR Sensor Type x 3

c) KINDS 3 : Speed Dome Type x 3

d) KINDS 4 : Transmitter Only x 2

2) INSTALL ACCESSORY

a) BRACKET 1 : Try Pole Stand x 1

b) BRACKET 2 : Window Stand x 2

c) BRACKET 3 : Mini Cam Stand x 4

d) COUPLER : UTP Coupler / RJ-45

3) CONTROL

a) MONITOR : 17 Inch(Option)

b) RECORDER : QUADRA 4 Channel DVR

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 25Kg

b) DIMENSION : 630(W) x 500(H) x 330(D)/Box