MODEL : SBA-220 (아웃 코너 브래킷 어댑터)

1. 개 요

SBA-220은 건물내벽이나 주차장 등의 구석진 코너, 또는 건물외벽의 모서리에 장착하는 카메라의 감시각을 확대할 목적으로 사용하는 코너형 브래킷 어댑터입니다.

2. 기 능 및 구 성

건물 내/외부 모서리에 카메라 설치 시 적용하는 보조기구

인테리어 및 특수한 여건이나 감시각의 확대를 위해 사용

코너 어댑터에 고정용 브래킷을 장착하여 카메라 설치 시공

회전형 카메라는 건물 외벽 적용 후 270도까지 감시각 확대

스틸 재질로 산화방지를 위한 특수코팅 및 분체도장 처리

3. 제 원

1) MATERIAL : Steel + Zn Plate / 2.0t

2) FINISH : Powder Coating

3) COLOR : Ivory or Option

4) ATTACH PLATE : 130mm Square

5) BRACKET HOLE : Tap 1/4" x 4 or Option

6) LOAD WEIGHT : About 20Kg

7) OWN WEIGHT : About 1.6Kg

8) FIXED HOLE : 8Φ / Set Anchor 1/4" x 4 ea or 8 ea

9) DIMENSION(L) : 426(W) x 135(H) x 211(D)