MODEL : SSH-140 (산업용 스텐레스 하우징)

1. 개 요

SSH-140는 군부대의 해안감시나 화학공장 염소실 등 부식이 우려되는 열악한 조건에서 CCTV를 설치하고자 할 때 사용하는 스텐레스 재질의 특수목적용 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

염분이 많은 해안가 등에서 염해방지용 하우징으로 적합

화학공장이나 염소실 등에서 산화방지용 하우징으로 적합

카메라에 유해한 자외선(UV) 차단용 고강도 강화유리 적용

태양, 전동의 직사광선으로부터 보호하기 위한 선 쉴드

절연구조로 써지, 낙뢰 등으로 인한 대지전압 유입방지 기능

3. 제 원

Material : STS-304 / STS-316L (Option)

Diameter : 140Φ / 2.0t

Window : UV Coating Tempered Glass / 5t

Finish : Hair Line

Termination : MS 18-1 (10Pin) / Other Options

Sun Shield : STS 1.0t / Slide Type (Option)

Weight : About 5.4Kg

Operating Temp. : -40 ~ +60℃ (F&H:Options)

Dimension : 164(W) x 164(H) x 495(D)