MODEL : TDC-512 IR (T.P.C용 IR 돔 카메라)

1. 개 요

TDC-512 IR 은 고성능 Sony CCD 및 IR LED가 탑재된 돔 카메라에 T.P.C용 송신기를 내장하여 UTP 케이블 만으로 영상 + 카메라 전원공급이 가능한 IR 돔 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

고감도 Sony CCD를 탑재하여 주/야간 선명한 화질 구현

적외선 조명을 내장하여 빛이 없는 환경에도 감시가 가능

UTP케이블 1 Line으로 최대 1Km까지 영상전송 및 전원공급

동축, 전원케이블 배선방식 대신 UTP케이블 1 Line으로 배선

우수한 장거리 전송특성과 강력한 전송노이즈 방호 특성

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 1/3" Sony Super HAD CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 768(H) x 494(V)

3) VIDEO FORMAT : NTSC (PAL=Option)

4) RESOLUTION : 560 TV Line

5) ILLUMINATION : 0.00Lux / IR LEDx35pcs

6) LENS : 3.8~9.5mm / at 25m

7) DISTANCE : Max 1.0Km

8) COMBINATION : TPM-5000 VPD

9) RECEIVER : TPS-5000 R

10) POWER : DC12V / Max 12W

11) OPERATION TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃

12) DIMENSION : 100Φ(W) x 102mm(H)