MODEL : TBC-41 W (T.P.C용 박스 카메라)

1. 개 요

TBC-41 W는 주차장이나 외곽 등에 설치되는 고성능 박스카메라로 T.P.C용 송신기가 내장되어 UTP 케이블 1 Line만으로 영상전송 및 전원공급이 가능한 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

고감도 Sony CCD를 적용하여 자연색에 가까운 색상 구현

컬러 수평해상도 600TV Line 이상의 선명한 영상화질

Wide Dynamic Range 기능으로 강력한 역광 보정 기능

UTP케이블 1 Line으로 최대 1Km까지 영상전송 및 전원공급

우수한 장거리 전송특성과 강력한 전송노이즈 방호 특성

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 1/3" Sony Interline Transfer CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 768(H) x 494(V)

3) VIDEO FORMAT : NTSC (PAL=Option)

4) RESOLUTION : 600 TV Line

5) ILLUMINATION : 0.00002Lux / F1.2

6) BACK LIGHT : WDR, BLC(On/Off)

7) DISTANCE : Max 1.0Km

8) COMBINATION : TPM-3000 VP

9) RECEIVER : TPS-3016 R

10) POWER : DC12V / Max 2W

11) OPERATING TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃ / Max 90% Rh

12) DIMENSION : 57mm(W) x 58mm(H) x 122mm(D)