MODEL : SMZ-240 (스텐레스 각도 조절기)

1. 개 요

SMZ-200시리즈는 CCTV 카메라용 하우징이나 조명등, 태양전지판 등을 설치하는데 있어 부착면과 해당 기기간 각도를 조정 할 목적으로 사용하는 다양한 탑재중량의 각도 조절기입니다.

2. 기 능 및 구 성

내 부식성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용(SUS-304)

현장여건이나 용도별로 4종의 크기와 탑재 하중 선택가능

각도 조절기의 수직/수평 각도의 기울기 표시 스티커 장착

볼트만으로 현장에서 부착 대상물의 조립과 분해가 가능

미려한 외관으로 다양한 구조물이나 건축물과의 조화

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel : SUS-304

2) THICKNESS : 3.0t

3) LOAD WEIGHT : Max 40Kg

4) PAN ANGLE : ±45°(Total 90°)

5) TILT ANGLE : Up : +30°, Down : -70°

6) FINISH : Hair Line

7) OWN WEIGHT : 1.8Kg

8) DIMENSION : A 150 / B 126 / C 109 / D 120 / E 126 (Refer to drawing)