MODEL : SLH-320 (LED 조명 일체형 하우징)

1. 개 요

SLH-320은 LED 조명을 하우징의 전면 좌우측에 마치 사람이나 동물의 눈처럼 장착하여 범죄심리 와해 등 감시효과를 극대화 하기 위해 사용하는 LED 조명 일체형 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

방수형 LED 조명을 하우징 전면 좌우측에 장착한 구조

넓은 내부공간으로 다양한 종류의 카메라 적용이 가능

CdS 조도 센서의 기본 장착으로 자동 조명 조절기능 내장

스텐레스 스틸 재질을 적용하여 우수한 내 환경성 보장

하우징 커버의 상단 개방형 구조를 채택하여 보수에 편리

3. 제 원

1) BODY

a) USE FOR : Out-door or CAT-EYE System

b) MATERIAL : SUS-304 / 1.0t

c) FINISH : Powder Coating / Ivory

d) WINDOW : LEXAN Poly-carbonate / 3t

2) LIGHTS

a) MATERIAL : Aluminium / CNC

b) FINISH/COLOR : Anodizing / Gray (Option)

c) LED LAMPS : SWL-60 Series(Option)

d) DISTANCE : About 50~70m

e) CONTROL : Built In CdS Sensor Board

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.6Kg (Housing Only)

b) OPERATION TEMPERATURE : -10 ~ +60℃ (F & H : Options)

c) DIMENSION : 236(W) x 114(H) x 333(D)