MODEL : SOH-110 (옥내용 하우징)

1. 개 요

SOH-110은 지하 주차장 등에서 CCTV 카메라와 렌즈를 먼지나 습기, 매연, 충격과 같은 외부 자극과 누전 등의 전기적 요인 으로부터 보호되도록 제작된 카메라 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

CCTV 카메라, 렌즈, 전원 공급기 등의 보호용 하우징

시공 후 주변 환경과 잘 어울리는 미려한 디자인

설치 및 유지보수가 용이한 측면 개폐방식 채용

노이즈 방지를 위한 내 절연력이 우수한 ABS 재질

천정형으로 시공하는데 있어 편리한 상부 고정 홀 채용

3. 제 원

1) USE FOR : In-Door Use Only

2) COVER OPEN : Side Open & Close

3) LOCK TYPE : Bolt

4) CABLE INLET : 12Φ Cable Grand x 2 Hole

5) MATERIAL : ABS

6) COLOR : White Gray

7) WINDOW : Poly-carbonate / 2.0t

8) WALL BRACKET : SWB-100

9) CEILING BRACKET : SCB-100

10) WEIGHT : About 0.6Kg

11) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ +60℃ (F & H : Options)

12) DIMENSION : 120(W) x 85(H) x 390(D)