MODEL : TPJ-25A (UTP 통합배선 접속 단자함)

1. 개 요

TPJ-25A 는 각 카메라로부터 배선된 4 페어 UTP 케이블을 25 페어의 다대형 UTP 케이블과 통합하여 전송할 목적으로 사용하는 UTP 케이블 접속 단자함입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 25 페어 다대형 UTP 케이블 전용의 단자함

2) 다수의 4 페어 케이블과 25페어의 통합 배선용

3) 지하주차장, EPS 룸 등에 설치하는 경량급 밀폐형 구조

4) 쉽고 빠르게 UTP 케이블 접속을 위한 110 블럭 내장

5) 시공 시 회선 할당번호와 유지보수를 위한 선번장 내장

3. 제 원

1) POWER I/O : NON

2) CABLE

a) DIAGONAL : 0.5mmΦ UTP Cable Termination Only

b) T.P.C KINDS : UTP, FTP or STP / Free

3) NAME PLATE

a) MATERIAL : Sticker Type Paper

b) PEN : Magic or Wax Pen

4) TERMINATION

a) CONNECTOR : 110 Block

b) CABLE I/O : 25 Pair x 1

c) INNER PANEL : ABS Plate

5) ENCLOSER (BOX)

a) MATERIAL : ABS or P/C(Option)

b) INSTALL : Stainless Steel Bracket x 4ea

c) WEIGHT : 2.2Kg

d) DIMENSION : 400(W) x 300(H) x 150(D)