MODEL : SDB-100 (스피드 돔 절연형 브래킷)

1. 개 요

SDB-100은 스피드 돔 카메라를 설치하는데 있어 폴이나 벽면 설치용으로 사용할 수 있으며 이때 대지전압이나 써지, 낙뢰 보호를 위해 절연기가 장착된 기능의 브래킷입니다.

2. 기 능 및 구 성

스피드 돔 카메라용으로 제작된 미려한 외관의 절연형 브래킷

절연용 커플링이 장착되어 노이즈방지와 낙뢰보호 기능 수행

다양한 스피드 돔 카메라 제조사와 알맞은 커플링 사이즈

전봇대나 가로등에서 설치는 물론 벽부형으로도 알맞은 구조

부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER)도장 처리

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel Plate & Pipe (Or Steel = Option)

2) THICKNESS : 2.0t(Plate) / 1.5t(Pipe)

3) CENTER PIPE : Thru For Cable / 42 Φ or Option

4) FINISH : Powder Coating / Black (Option)

5) ATTACH PLATE : 120 x 150mm Square

6) HOLE SIZE : 110mm Square

7) FIXED HOLE : M8 Thru Hole x 4 / Band Hole x 6

8) CAMERA FIX : M4 Bolt x 3

9) LOAD WEIGHT : About 20Kg

10) OWN WEIGHT : About 1.8Kg

11) COUPLER : For Isolation / Option

12) DIMENSION : 135(W) x 192(H) x 400(D)