MODEL : STB-300 (터널용 각도조절 브래킷)

1. 개 요

STB-300 은 수직이나 수평 구조가 아닌 터널과 같이 곡면이거나 경사면의 구조물에 CCTV 카메라를 취부하고자 할때 적용하는 수직 지향각도 조절형 벽부형 브래킷입니다.

2. 기 능 및 구 성

조절자에 의한 지향각도 상하 조절기능의 벽부형 브래킷

터널과 같이 수직면이 아닌 곳에 CCTV를 설치 시 적용

경량형(STB-300)과 중량형(STB-500)으로 제작되어 판매

내구성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 사용

부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER)도장 처리

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel Plate & Bolt / Nut

2) THICKNESS : 1.5t Plate

3) FINISH : Hair Line or Powder Coating (Ivory=Option)

4) ATTACH PLATE : 80mm Square / 3.0t

5) ATTACH HOLE : 1/4" Tap x 2

6) WALL SIDE PLATE : 150 x 180mm / 3.0t

7) FIXED HOLE : M8 Thru Hole x 4 ea

8) ACCESSORY : "SMZ Series"

9) LOAD WEIGHT : About 20Kg

10) OWN WEIGHT : About 6.2Kg

11) ANGLE ADJUST : Up + Max 30°

12) DIMENSION : 220(W) x 220(H) x 352(D)