MODEL : SOH-210 (옥외용 하우징)

1. 개 요

SOH-210은 옥외환경에서 CCTV 카메라와 렌즈를 먼지나 습기, 매연, 온도, 충격과 같은 외부 자극으로부터 보호하며 생활 방수가 가능하도록 제작된 측면 개폐형 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

CCTV 카메라, 렌즈, 전원 공급기 등의 보호용 하우징

시공 후 주변 환경과 잘 어울리는 미려한 디자인

알루미늄 재질과 분체도장 마감으로 내 환경성이 우수

측면 스텐레스 매미형 고리를 채용하여 유지보수에 편리

혹한 및 혹서기 대책이 가능한 팬/히터 적용 가능(Option)

3. 제 원

1) USE FOR : In/Out-Door Free

2) COVER OPEN : Side Open & Close

3) LOCK TYPE : Tension Locker

4) CABLE INLET : 12Φ Cable Grand x 2 Hole

5) MATERIAL : Aluminium & ABS

6) COLOR : White Gray / Powder

7) WINDOW : Poly-carbonate / 2.0t

8) OPTIONS

a) Fan - 2.5W / AC220V (At +25℃)

b) Heater - 20W / AC220V (At -10℃)

9) WEIGHT : About 1.2Kg

10) OPERATING TEMPERATURE : -25 ~ +60℃ (F & H : Options)

11) DIMENSION : 145(W) x 105(H) x 400(D)